MUUNA



|  |  |
| --- | --- |
| **Muuna MU 3101.15** | Design: Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti (IT)Hersteller: RIM CZ a.s. |

****

**Muuna MU 3101.15**

Vollständig gepolsterter Drehsessel in abgerundeter Form mit Armlehnen. Muuna – das ist die Synergie von reinem Design und Funktionalität. ElliePro je synergií jednoduché formy a funkčnosti.

ElliePro is a synergy of simple form and functionality.

ElliePro je synergie jednoduchého formuláře a funcionality.

ElliePro is a synergy of simple form and functionality.

Úplné výsledky se nepodařilo načíst

Zkusit znovu

Opakování…

Opakování…

Das ist ein Je to obojí

...

Je to jak

...

Úplné výsledky se nepodařilo načíst

Zkusit znovu

Opakování…

Opakování…

Úplné výsledky se nepodařilo načíst

Zkusit znovu

Opakování…

Opakování…

bequemer, weicher Sessel und gleichzeitig ein ergonomischer Bürostuhl. pohodlné, měkké křeslo a ergonomická kancelářská židle.

comfortable, soft armchair and ergonomic office chair.

pohodlné, měkké židle a ergonomická úřadu pro židle.

comfortable, soft chairs and ergonomic office chairs.

Úplné výsledky se nepodařilo načíst

Zkusit znovu

Opakování…

Opakování…

Das Model mit 4-armigem oder 5-armigem Fußkreuz passt mühelos in jedes Büro oder jeden Haushalt.



|  |  |
| --- | --- |
| Mechanik | **Selbsteinstellende – SELF 1C mit Kabelsteuerung**Die Stärke des Gegendrucks stellt sich automatisch je nach Gewicht der sitzenden Person im Bereich von 50–120 kg ein, mit Möglichkeit der Arretierung, Bewegungsbereich der Lehne in 3 Stellungen. Maximaler Neigungswinkel der Lehne ist 20°, synchrone Sitzbewegung in einem Ausmaß von 6,5°.Korpus und Bedienung der Mechanik sind im Inneren des Sitzgestells untergebracht, sodass das Gesamterscheinungsbild des Stuhls nicht beeinträchtigt wird. |
| Ausführung | Gerüst des Sitzes ist ein Kunststoff-Pressteil, dieses bildet eine Einheit mit den Armlehnen. Für die Armlehnen wird auf der Innenseite PUR-Schaum verwendet. Bequemes Sitzen garantiert das Sitzkissen, ein Formteil aus PUR-Schaum mit einem Volumengewicht von 70 kg/m3. Die Lehne besteht aus geformtem Buchen-Sperrholz mit PUR-Schaum mit einem Volumengewicht von 70 kg/m3. Die Lehne ist in 3 Positionen arretierbar und in einem Umfang von 85 mm höhenverstellbar. |
| Gestell | 5-armiges konisches Fußkreuz, Ø 70 cm, schwarz |
| Polsterung | Nach Stoffauswahl. |
| Rollen | Gebremste Rollen Ø 60 mm für harten oder weichen Fußboden. |
| Option | * Gepolsterte Armlehnen in Kunstleder Silvertex
* Ausführung in weißem Kunststoff
* Fußkreuz Ø 70 cm, weiß
* Rollen mit Weißring für harten und weichen Fußboden
* Hohe Gleiter 60 mm
* Hohe Gleiter mit Filz
 |
| Garantie | 5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen) |
| Zertifikaten | Dieses Produkt entspricht den europäischen Maß- und Sicherheitsstandards gemäß EN 1335.Alle Materialien können zur Mülltrennung und zum Recycling leicht zerlegt werden.Der Stuhl erfüllt die Anforderungen an einfache und intuitive Bedienung, Wartung und Service.ANSI/BIFMA X5.1-2017 (R2022) General-Purpose Office ChairsCARB ATCM Phase II Compliant & TSCA Title VI Compliant  |
| Maße (mm) |   |